Briefing avant décollage


Exemple si on décolle en DA40 en 01 


« On remonte la piste 19, on s’aligne en 01

Décollage piste 01 ,  piste non limitative  (= pas courte, pas d’obstacle, etc.)

Max Power , Volets sur Take off, rotation 60knts

1. Toute panne avant rotation, je coupe les gaz, max braking, j’appelle la tour

1. Si panne après rotation :
1)  Si assez de piste disponible je coupe les gaz, full flap, je pose, max braking, j’appelle la tour

2)  Si pas assez de piste disponible :
-Panne Mineur, tour de piste adapté (ici main gauche pour reposer en 08 ou 01)
-Panne Majeur, vitesse de finesse 75knt on cherche un champ dans les 30°,
« Le vent vient de la droite on essaiera de se poser vers la droite »  (face au vent) 

Menace du jour ... (voir ci-dessous)

Si je n’ai pas atteint 50Knt travers PAPA 5 , j’annule le décollage



Menaces du jour :  quelques exemples :
Chaleur, masse max, plein, altitude pression faible = performance réduite 
Nombreux oiseaux, obstacle dans l’axe
Nuage bas -> possible de faire un tour de piste basse hauteur au cas où…
